**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**MVN Orlík**

**Manipulace na vodním díle**

* povinnost vedení provozního deníku včetně záznamů o manipulaci a mimořádných situacích,
* běžnou provozní manipulaci a manipulaci za povodňových stavů bude provádět spoluuživatel dle provozního a manipulačního řádu, případně dle pokynů pracovníků Povodí Moravy, s.p.,
* manipulace za účelem slovení rybí obsádky bude prováděna spoluuživatelem dle platného manipulačního a provozního řádu a souvisejících právních předpisů,
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí spoluuživatel tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích pod vodním dílem v souladu s manipulačním řádem.

**Údržba porostů a pozemků**

Úseky sečení:

* sečení tělesa hráze + podhrází, obsečení betonových konstrukcí, bezpečnostního přepadu a skluzu, odstraňování rostlin ze záhozů a dlažeb; celkem 1 200 m2.
* sečení příkopu pod hrází za propustkem – odtok ze skluzu; celkem 250 m2.
* odstraňování náletových dřevin a rostlin rostoucích v kamenném záhozu na návodním líci hráze, skluzu a výtoku; celkem 200m2.

Celková výměra pozemků, na kterých bude prováděno sečení a údržba, činí 1 450 m2.

Sečení travního porostu **2 x za rok**

* první seč bude provedena nejpozději do 30. 6., druhá seč nejpozději 30. 9.

Odstraňování náletových dřevin **2 x ročně**

* poprvé nejpozději do 31. 5., podruhé nejpozději do 30.9.

Likvidace vývratů, zátarasů a naplavenin **1 x měsíčně**

* odstraňování naplavenin z hráze, bezpečnostního přepadu a skluzu; vše v souladu s platnou legislativou.

Úklid pozemků **1 x měsíčně**

* odstraňování odpadu po obvodu celé nádrže, přístupové cesty a ploch hráze + podhrází. Likvidace nasbíraného odpadu proběhne v souladu s platnou legislativou.

Terénní úpravy sečených ploch **1x měsíčně**

* rozhrnování krtinců