**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE**

**malá vodní nádrž Hrabišín**

Ze strany spoluuživatele bude prováděno následující:

1. **Údržba porostů, díla a pozemků**

Sečení travního porostu **2 x za rok**; první seč bude provedena **nejpozději do 15. 6.**, druhá seč **nejpozději do 15. 10.**

**Úseky sečení:**

* koruna hráze v celé délce,
* hráz od paty svahu po korunu + bezprostřední podhrází (okolí šachet patního drénu a cca 20 m koryta pod vyústěním odpadní štoly),
* opevněný návodní líc hráze a jiné části díla budou udržovány bez vegetace (plevelů, náletů, travin)
* sečení bezprostřední části břehů nad vodní hladinou (pás travin zejména na pravém břehu o šířce cca 2 – 3 m),
* sečení v bezprostřední blízkosti výustního objektu (v šíři cca 2-3 m na každou stranu od osy vyústění, včetně kamenných nášlapů),
* údržba vyústění patního drénu.

Příjezdová cesta do podhrází není v majetku České republiky a ve správě Povodí Moravy, s.p. – spoluuživatel zajišťuje s předchozím souhlasem vlastníků pozemků bezpečnou průjezdnost příjezdové cesty – ořez větví (vč.řádného oznámení), odklízení popadaných dřevin, větví, či jiných předmětů apod.

Odstraňování náletových dřevin na vzdušném i návodním líci, bezpečnostním přelivu, v místě vyústění odpadní štoly a v místě skluzu na přítoku bude prováděno spoluuživatelem dle potřeby, **min. však** **1 x ročně.**

Odstraňování naplavenin z hráze a bezpečnostního přelivu, odstraňování plavenin z vodní hladiny, odstraňování předmětů ze spadiště sdruženého objektu a z odpadní štoly bude prováděno spoluuživatelem dle potřeby, **min. však** **1x měsíčně.**

Úklid pozemků ze strany spoluuživatele – likvidace nasbíraného odpadu, dřevní hmoty apod. proběhne **min.** **1 x měsíčně**.

Terénní úpravy ploch (rozhrabávání krtinců atd.) provádí spoluuživatel **1 x měsíčně**.

Spoluuživatel dále zajistí **min. 1 x krát** měsíčně periodický úklid pozemků náležících k vodnímu dílu, příp. zajistí osazení odpadkových košů **po dohodě se správcem nádrže** a **min. 1 x měsíčně** likvidaci odpadu s ohledem na naplněnost osazených odpadkových košů.

**b) Údržba technických prvků vodního díla a manipulace na vodním díle prováděná spoluuživatelem**

Spoluuživatel bude provádět **min.** **1 x krát měsíčně** komplexní prohlídku vodního díla – včetně vizuální kontroly všech prvků, funkční zkoušky spodních výpustí a kontroly stavu všech technických objektů, porostů atd. Výsledek kontroly bude spoluuživatelem vždy zaznamenán do provozního deníku.

Dále bude ze strany spoluuživatele prováděno následující:

* **min. 1 x měsíčně** bude provedena funkční zkouška obou uzávěrů a tím i kontrolní manipulace. V případě silnějšího zanášení spodní výustí doporučujeme zvýšit frekvenci provádění funkční zkoušky obou uzávěrů a tím i kontrolní manipulace, aby nemohlo dojít k zanesení a ucpání spodní výpusti při následném otevření. Za provádění funkční zkoušky obou uzávěrů a tím i kontrolní manipulace a stav spodní výpusti plně odpovídá spoluuživatel,
* dále bude spoluuživatelem provedena **min. 1 x měsíčně** kontrola a příp. údržba závory, otevření manipulační šachty, zábradlí, branky atd., vč. kompletního očištění. V případě potřeby bude **po dohodě se správcem nádrže** provedeno promazání pantů, ovládacích prvků nádrže atd.,
* manipulace bude prováděna dle platného manipulačního řádu,
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel v souladu s manipulačním řádem tak, aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků),
* plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem a bude v dostatečném předstihu oznámeno na VH dispečink, provoz Šumperk a příslušný odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk,
* po vypuštění nádrže bude provedena komplexní prohlídka odvodněné části nádrže. Ze strany provozovatele bude provedeno očištění prvků, které byly zaneseny a bude ověřen jejich stav. Tato kontrola proběhne za účasti správce nádrže, tj. provozu Šumperk.

Veškerá údržba, manipulace, prováděné úkony budou zaznamenávány do PROVOZNÍHO DENÍKU vodní nádrže.

**c) Využití vodního díla**

V souladu s manipulačním řádem vodní dílo neslouží ke zmírnění povodňových průtoků, s obsahem nádrže se nehospodaří a je možný pouze extenzivní chov ryb. **Intenzivní a polointenzivní chov ryb je zakázán.**

**d) Přístup k vodnímu dílu**

Přístup k vodnímu dílu je **přes pozemky ve vlastnictví třetích osob**.